환경미화원 작업안전 가이드라인

2024. 2. 7.

	환 경 부

Ⅰ		배경 및 목적

□  「폐기물관리법」제14조의5(‘19.4.6.) 및 같은법 시행규칙 제16조의3(‘19.12.31.) 개정에 따라 안전사고 예방을 위하여 생활폐기물을 수집ㆍ운반하는 자*가 준수하여야 할 구체적인 안전기준을 규정하고자 함

* (지자체) 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장, (대행업체) 지자체의 생활폐기물 수집·운반을 대행하는 업체, (종사자) 환경미화원

Ⅱ		적용 대상

□  「폐기물관리법」제14조제1항 본문에 따라 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장ㆍ군수ㆍ구청장이 생활폐기물을 수집ㆍ운반하는 경우

□  「폐기물관리법」제14조제2항에 따라 생활폐기물의 처리를 대행받은 업체가 생활폐기물을 수집ㆍ운반하는 경우

Ⅲ		안전 기준

□ 청소차량에 다음 각 목의 장치를 모두 설치ㆍ운영할 것

○ 청소차량에 의한 사고를 예방할 수 있는 후방영상장치

○ 비상시 환경미화원이 적재 장치의 작동을 제어할 수 있는 안전멈춤바 및 양손 조작방식의 안전스위치

□ 안전화, 안전조끼, 장갑 등 보호장구를 환경미화원에게 지급할 것

□ 다음 각 목의 조치를 할 것. 다만, 특별자치시장, 특별자치도지사 또는 시장ㆍ군수ㆍ구청장이 폐기물을 시급하게 처리할 필요가 있거나 주민 생활에 중대한 불편을 초래할 우려가 있는 등 해당 지방자치단체의 조례로 정한 사유에 해당하는 경우에는 그렇지 않다.

○ 주간작업을 원칙으로 할 것

○ 3명(운전자를 포함한다)이 1조를 이루어 작업하는 것을 원칙으로 할 것

○ 폭염ㆍ강추위, 폭우ㆍ폭설, 강풍, 미세먼지 등으로부터 환경미화원의 건강 위해를 예방하기 위하여 작업시간 조정 및 작업 중지 등 필요한 조치를 할 것

Ⅳ		세부 안전 기준

<1> 차량안전장치

□ 후방영상장치

○ (목적) 작업자가 청소차량 후면 또는 측면 상차작업 도중 발생하는 사고 예방

○ (설치대상) 생활폐기물 수집·운반 및 청소차량*

*압착·압축차량, 저압축형 수거차량(가칭), 음식물수거전용차량, 기계식상차장치부착차량, 수거교반차량, 밀폐식차량, 발효차량, 탱크로리, 카고트럭, 암롤트럭, 컨테이너트럭, 덤프트럭, 도로청소차(노면청소차, 쓰레기흡입차, 분진흡입차, 살수차 등) 등

○ (설치방법) 운전자가 청소차량 후면과 측면에서의 작업자 위치와 작업상황을 확인할 수 있는 녹화기능이 있는 영상장치 설치

- 특히, 압착·압축차는 덮개(파카, packer) 개방시 덮개 안쪽이나 아래에 작업자가 있는지를 운전자가 확인할 수 있는 영상장치 설치

※ 작업시간 중 저장장치(USB 등)을 끄거나 제거해서는 안됨

[그림 1] 후방영상장치 및 모니터링 장치

○ (예외사항) 지게차, 로더 등으로서 사업장 내 운용차량과 이륜차, 삼륜차로서 1인 탑승차량, 소형트럭(1톤, 0.5톤 등)은 운전자의 육안으로 차량 측·후방 확인 가능 시 설치 제외

□ 양손조작 안전스위치

○ (목적) 작업자가 양손으로 닫힘스위치를 직접 작동하도록 하여 작업자의 신체가 적재함 적재장치(Packer) 또는 후방덮개(Rear door)에 끼이는 사고를 예방

○ (설치대상) 적재함의 적재장치, 후방덮개를 기계적으로 여닫는 차량

- 압축·압착차량, 음식물전용 수거차량 등

○ (설치방법) 차량 후방 측면에 적재함 덮개를 양손으로 조작하는방식의 안전스위치* 설치

* 양쪽 버튼 모두를 동시에 누루고 있을 때만 작동. 운전석의 닫힘스위치 조작 시 적재함 덮개와 하단부가 최소 1m 간격이 남고, 마지막 닫힘은 오직 외부의 양손 안전장치에 의해 닫히는 구조

[그림 2] 양손조작 안전스위치

○ (예외사항) 스크류방식 음식물전용수거차량 등 작업자에 의한 적재함 내부의 청소, 정비 등 작업이 없어 끼임사고 발생 우려가 없는 경우

[그림 3] 스크류방식 차량의 배출구

□ 호스버스트 체크밸브

○ (목적) 차량 후방 덮개가 열린 상태에서 유압호스의 파손으로 유압이 급격히 떨어져 덮개가 갑자기 닫히는 사고를 방지할 수 있는 안전장치

○ (설치대상) 기술적으로 설치가 가능한 차량에 적용

○ (설치방법) 차량 후방 덮개 리프팅 실린더에 호스버스트 체크 밸브 장착

[그림 4] 호스버스트 체크밸브 참고

사고유형	설치사례

□ 안전멈춤바

○ (목적) 폐기물 상차작업 중 작업자의 손이 회전판 등에 빨려 들어갈 경우를 대비하여 무릎으로 기계작동을 중지시켜 사고 예방

○ (설치대상) 회전판, 슬라이드판 등 생활폐기물(일반, 재활용, 음식물 등)을 기계적으로 밀어 넣는 장치가 부착된 차량

- 압축·압착차량 등

○ (설치방법) 작업도중 쓰레기 압축장치에 손이 끼일 경우 무릎 등 다른 신체 부위를 이용하여 회전판 작동을 멈출 수 있는 안전멈춤바를 청소차 후면에 설치

○ (예외사항) 차량후면에 쓰레기통을 들어 올리는 장치(Bin-Lift)가 장착되어 설치가 곤란한 경우는 제외

[그림 5] 안전멈춤바

□ 수직형 배기관

○ (목적) 내연기관 청소차량(압축 또는 압착식 진개(塵芥) 차량 등)에서 발생하는 배기관 배출가스 등으로 인한 차량 후방 작업자의 직접적인 건강 피해 노출 최소화

○ (설치대상) 후방에서 작업하는 내연기관의 압축 또는 압착식 진개(塵芥) 차량 또는 재활용품 전용 저압축형 차량

* 차량 후방에서 작업하는 내연기관의 음식물쓰레기 수거차량의 경우에도 필요시 설치가 될 수 있도록 조치(권고)

○  (설치방법) 공기혼합을 통한 배출가스 농도가 신속히 저감될 수 있도록 수직형 배기관의 열림 방향을 하늘로 설치

- 수직형 배기관은 「자동차관리법」제34조에 따른 튜닝 검사기준 또는 같은법 제34조의3 및 시행규칙 제56조의2에 따른 튜닝부품 인증기준을 만족하여야 함

* 수직형 배기관 설치는 「자동차관리법」에 따른 튜닝 대상으로서 승인을 받아야 하며, 튜닝부품 인증제품을 사용할 경우 튜닝 검사 면제

** 수직 배기관 설계·제작·시공 시에는 한국교통안전공단 차량 검사기준을 충족하여야 함

*** 「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」에서 정하는 기준을 준수

- 배기 압력을 감소시키기 위해 배기 시작부에서 배기 출구부까지 배기관 직경이 확장되도록 설치하고, 차량검사를 위한 배기포집 및 배출검사를 할 수 있는 구조이어야 함

* 차량 배기구와 수직 배기관을 연결하는 유도관은 분리되는 구조로 배기포집과 배출가스검사가 가능하도록 설치

- 작업자의 화상 및 차량 화재를 예방할 수 있는 방열 커버를 설치하고 수직형 배기관은 캐빈(cabin)보다 높게 설치하되 차량 적재함의 전고를 초과하지 않아야 하며, 수직배기관의 높이는 조정하여 설치할 수 있음

- <예시> 청소차 수직배기관 적용 사례(튜닝인증제품) 참조

□ 기타 권장사항

○ 청소차량에 작업표시등, 반사띠 부착

○  음식물류 폐기물 수거차량 적재함 내부의 음식물쓰레기를 골고루 펴주기 위해 적재함 위에 올라가 작업할 때 낙상 위험이 높으므로 작업 상 불가피하게 적재함 위에 올라가야 하는 차량 외에는 고정식 사다리를 제거하는 방안을 권장함

○ 주행과 멈춤을 반복하는 작업유형을 감안 오토매틱 기어를 권장함

○  경유 청소차는 교체시 장기적으로 저상형 청소차 등 천연가스(CNG)·수소‧전기 등 저공해‧친환경청소차량 교체 추진

<예시> 청소차 수직배기관 적용 사례 (튜닝인증제품)

그림1. 설치 방향	그림2. 배기관 열림판
그림3. 확장 배기관	그림4. 유도관
그림5.배기관 확인구	그림6. 방열커버

<2> 작업자 보호장구

□ (지급대상) 전체 청소작업자(운전원, 상차원, 환경미화원 등)

□  (지급기준) 보호장구는 인증규격품 사용을 원칙으로 하고, 비규격품은 최상의 기능을 확보활 수 있는 제품 사용을 원칙

피복비는 춘추복, 하복, 동복, 작업화, 우의, 안전근무복(안전조끼 등), 보안경 연 2회 이상, 방한모, 방한화, 안전모, 장화(안전화), 방한장갑, 자외선차단제 연 1회 이상, 작업용장갑(코팅장갑 또는 찔림절단방지장갑 등), 마스크(방진마스크 등) 월 15회 이상(작업일수 이상 개수 지급, 1개/일 이상), 수건 월 2회 이상 지급하는 것을 기준으로 산정하며, 단가는 실거래가격 및 최근 물가자료를 기준으로 적용한다.

□ 다음의 안전기준에 적합하게 인증받은 청소장비를 착용하고 청소작업 실시

○ (안전모)

- (상차원 등) AB종 한국산업안전보건공단 인증제품

- (가로청소원) 중량물을 운반하지 않고, 장시간 고개를 숙이고 작업하는 특성을 감안하여 인증제품 외 작업조건에 맞는 내구성을 갖춘 경량 안전모 착용

※ 다만, 물체가 떨어지거나 날아올 위험, 근로자 추락이나 교통사고의 위험이 없는 작업 현장(공터·공원·해수욕장 등)에서만 작업하는 경우에는 지자체장의 판단에 따라 작업모로 대체할 수 있음

○ (안전근무복, 안전조끼 등)

- (근무복) KC 인증제품, 야간 시안성 확보를 위한 LED 경광등 등

-  (조끼) 야간에 원거리에서 식별이 가능하도록 제조된 제품으로서, ｢전기생활용품안전법｣ 제28조에 따른 ‘반사안전조끼’ 안전기준에 적합한 제품

- (우비) 내수압 20,000mm 이상의 방수원단 제품으로서, ｢전기생활용품안전법｣ 제28조에 따른 ‘가정용 섬유제품’ 안전기준에 적합하고, ‘반사안전조끼’ 안전기준을 만족하는 구조의 반사재를 부착한 제품

○ (안전화) 사계절에 따른 방수, 방풍 및 투수성 및 미끄럼방지 효과가 있는 기능성 작업화(한국산업안전보건공단 인증제품)

○ (작업장갑) 작업 시 절단·베임·찔림을 충분히 방지할 수 있는 코팅장갑 및 절단방지장갑(한국산업안전보건공단 인증제품)

○ (보안경) 종량제봉투 압축 회전판 작동시 또는 음식물류 폐기물 상차작업 시 이물질이 튀어도 눈을 보호할 수 있는 안경(한국산업안전보건공단 인증제품)

○ (마스크 등) 안전인증(2급 이상) 방진마스크 또는 미세먼지 저감을 위한 식약처 인증(KF80 이상) 보건용 마스크

* 단, 호흡기질환자 등은 민감군의 경우 마스크를 착용하는 것이 오히려 건강에 악영향을 줄 수 있으므로 의사와 상담 후 착용 여부를 확인하고, 작업조건에 따른 안전모, 안전화, 방진마스크는 보호구 안전인증 고시(고용노동부 고시 제2020-35호)의 성능기준에 적합한 것을 사용

※ 다만, 위 청소장비 기준에 준하는 제품의 종류, 수량 등은 작업자와 협의하여 결정할 수 있음

<3> 작업안전수칙

특별자치시장, 특별자치도지사 또는 시장ㆍ군수ㆍ구청장이 폐기물을 시급하게 처리할 필요가 있거나 주민 생활에 중대한 불편을 초래할 우려가 있는 등 해당 지방자치단체의 조례로 정한 사유에 해당하는 경우에는 예외

□ 주간작업

○ (목적) 야간작업 시 시야확보 등의 문제로 발생하는 안전사고 예방

○ (대상) 모든 생활폐기물 수집·운반 작업자(운전원, 상차원) 및 미화원 등 청소작업자

○ (원칙) 주간작업을 원칙으로 할 것

- 주간 작업 전환이 가능하도록 청소차량 추가 확보 및 인력 증원 등의 대책을 마련하여야 함

-  청소일정과 작업구역 순서를 조정하여 주민불편이 최소화되도록 노력하여야 함

- 주간근무 시간 설정 및 변경을 위해서는 작업현장 여건을 고려하여 지자체·노조·업체 협의, 주민과의 협조를 통해 조정하여야 함

○ (적용시간) 주간시간*(오전 6시~오후 10시)

*「근로기준법」제56조제3항에 따른 야간작업시간 : 오후 10시∼익일 오전 6시

○ (예외사항) 자치단체의 장이 폐기물을 시급하게 처리할 필요가 있거나 주민 생활에 중대한 불편을 초래할 우려가 있는 등 해당 지방자치단체의 조례로 정한 사유에 해당하는 경우

□ 3인1조 작업

○ (목적) 폐기물 상차시 부상방지를 위해 운전자 외 작업자 2인이 함께 상차작업을 하도록 하여 안전사고 예방

○ (대상) 생활폐기물 수집·운반 및 청소차량

○ (원칙) 종량제 봉투, 폐가구 등 대형폐기물, 재활용품, 음식물류 폐기물, 공사장 생활계 폐기물 등 수집·운반 작업(자동상차장치를 활용하지 않는 작업) 중에 미화원 1인이 들기 어렵거나 다음의 근골격계부담작업의 범위에 해당하는 작업은 3인 1조 이상(운전원 1, 상차원 2) 작업을 원칙으로 함

※ 근골격계부담작업의 범위 및 유해요인조사 방법에 관한 고시(고용노동부 고시 제2020-12호) 제3조(근골격계부담작업의 범위) 제8호부터 제10호까지 해당하는 작업

8. 하루에 10회 이상 25kg 이상의 물체를 드는 작업

9. 하루에 25회 이상 10kg 이상의 물체를 무릎 아래에서 들거나, 어깨 위에서 들거나, 팔을 뻗은 상태에서 드는 작업

10. 하루에 총 2시간 이상, 분당 2회 이상 4.5kg 이상의 물체를 드는 작업

○ (예외사항) 지자체가 3인1조 작업 예외 사유를 조례에 반영한 경우

- 지게차, 로더 등으로서 사업장 내 운용차량과 소형 수집‧운반차량, 이륜차, 삼륜차로서 3인이 탑승하기 어려운 차량

- 빈리프트, 집게 등 기계식 상차장치를 이용하여 폐기물을 상차하는 차량

- 가로·도로 청소차량으로서 운전자가 기계식으로 청소하는 차량

- 적환 및 운반 전용차량으로서 작업자에 의한 폐기물 상차작업이 없는 차량(적환장 또는 선별장→처리장 운반용 암롤트럭 등)

□ 악천후 시 작업시간 조정계획 수립

○ (목적) 폭염, 폭설, 폭우 등 악천후 시 작업자 안전을 위한 작업시간 조정 등 계획을 수립하여 안전사고 예방

○ (대상) 생활폐기물 수집·운반업체(직영 및 대행업체)

○ (원칙) 지자체 및 대행업체는 고용노동부의 옥외작업자 가이드라인에 따라 환경미화원이 폭염·강추위, 폭설·폭우, 강풍, 황사·미세먼지 등에 노출되어 작업안전에 문제가 발생할 때에는 작업시간 단축 및 작업 중지 등의 조치를 취해야 함

* 폭염 및 한파특보 발표기준, 미세먼지 주의보 발령기준 등은 고용노동부 생활폐기물 수집운반작업 환경미화원 작업안전수칙 가이드(2018. 9)에 구체적으로 명시된 내용을 따름

○ (예외사항) 지자체가 조정계획 수립 예외 사유를 조례에 반영한 경우

- 폭염, 강추위, 폭우, 폭설, 강풍, 미세먼지 등 악천후 시 작업시간 조정계획을 수립하였을 경우

□ 기타 안전수칙

○ 재활용품 운반차량의 덮개를 세워 적재하다가 환경미화원의 낙상사고가 자주 발생하고 있으므로 적재함 덮개를 세워서 운반하여서는 안됨

- 재활용품 적재시 낙상사고를 방지하기 위해서는 장기적으로 재활용품 전용수거차량, 적재높이가 낮은 소형차량 도입을 권고함

○ 도로 위 동물의 사체(로드킬), 낙하물 수거도중 교통사고를 방지하기 위해서 차량통제인력, 작업 중임을 알리는 표시등이 설치된 차량을 동원하여 수거하여야 함

- 안전한 수거를 위해 도로 부분은 지자체 도로유지관리부서(도로관리사업소 등)에서 수거하고, 인도와 도로 변(빗물받이선)은 가로청소원이 맡아 수거하는 방식으로 역할 분담을 하여 수거하는 방안을 권고함

□ 환경미화원이 작업시 유해·위험요인 등 안전보건에 관한 지식을 습득하고 대응할 수 있도록 안전보건교육을 실시하여야 함

○ 안전보건교육은 산업안전보건법 제31조 규정을 준수하여 정기교육, 채용시 교육 등 의무교육 실시하되, 안전보건교육시간을 근로시간으로 인정하여야 함

<4> 준수사항

□ 지자체 준수사항

□ 청소차량 신차 구입시에는 청소차량 안전기준에 적합한 시설이 설치된 차량으로 구입하여야 하며, 기존 차량도 영상장치, 양손 조작방식의 안전스위치 등 차량안전장치를 설치하여 안전사고를 방지하여야 함

□ 「폐기물관리법」제14조의5 및 같은법 시행규칙 제16조의4 규정에 따라 직영 및 대행업체의 안전기준 이행계획 및 전년도 이행실적을 기한 내 제출하고 환경부의 매년 안전점검 및 실태조사에 적극 협조하여야 함

○ 대행업체가 안전기준 및 작업안전수칙 준수하지 않았을 경우에는 재발방지 차원에서 불이익을 줄 수 있음

○ 생활폐기물 수집·운반 대행 적격업체 평가기준에 매년 업체 소속 환경미화원의 안전사고 발생건수에 따른 감점 기준을 설정 운영하여야 함

□ 환경미화원에 대한 안전사고 발생 시 「산업안전보건법」제57조(산업재해 발생 은폐 금지 및 보고 등), 같은 법 시행규칙 제73조(산업재해 발생 보고 등) 규정에 따라 안전사고 발생원인 등을 기록·보존하고, 재발방지대책을 수립하여야 함

□ 청소대행 계약서에 청소차량의 안전기준, 보호장구 안전기준, 청소작업 안전수칙 준수 및 안전보건교육 실시를 위한 사업자의 의무를 명시하여야 함

□ 소속된 환경미화원에게 안전기준에 적합한 보호장구를 지급하고, 보호장구 구비 시 환경미화원의 의견을 수렴하여야 함

○ 절단방지장갑, 방진마스크 등은 작업유형, 호흡질환 등 개인건강상태 등에 따라 오히려 청소작업시 위험을 초래할 수 있으므로 작업자 개인 의견을 고려하여 지급할 수 있음

○ 생활폐기물 수집·운반 대행계약시 안전모, 안전화, 안전조끼, 절단방지장갑 등 보호장구가 미화원 개인에게 충분히 지급되도록 하여야 함

○ 환경미화원의 질병예방을 위한 건강진단비용 및 찔림, 베임 사고 등으로 인한 감염성 질병을 예방하기 위한 의료위생약품비, 파상풍 및 독감폐렴구균 등 특수건강예방접종비 등에 대해서는 실비를 기준으로 적용하여야 함

○ 기타 손소독제 및 소독제용품은 사업장 및 차량 내에 비치하도록 하며, 비위생적인 작업환경을 감안하여 전염병 발생 시 환경미화원에게 관내 보건소 등을 통해 우선적으로 예방접종을 시행하도록 하여야 함

○ 환경미화원의 건강을 보호ㆍ유지하기 위하여 「산업안전보건법」에서 정하는 바에 따라 연 1회 이상 건강진단기관에서 건강진단을 받게 하여야 하며, 환경미화원이 소음, 유기용제, 중금속, 야간작업 등 유해인자에 지속적으로 노출되는 경우에는 특수건강진단을 받게 하여야 한다

□ 청소대행업체 대표 준수사항

□  환경미화원은 사업주가 실시히는 건강진단 이행, 사업주가 제공하는 안전모·안전화 등 보호장구 착용 등 동 지침에 명시된 안전기준 및 작업안전수칙을 준수하여야 함

□ 청소차량 신차 구입시에는 청소차량 안전기준에 적합한 시설이 설치된 차량으로 구입하여야 하며, 기존 차량도 영상장치, 양손 조작방식의 안전스위치 등 차량안전장치를 설치하여 안전사고를 방지하여야 함

□ 「폐기물관리법」제14조의5 및 같은법 시행규칙 제16조의4 규정에 따라 매년 환경부가 실시하는 안전점검 및 실태조사에 적극 협조하여야 함

□ 환경미화원에 대한 안전사고 발생 시 「산업안전보건법」제57조(산업재해 발생 은폐 금지 및 보고 등), 같은 법 시행규칙 제73조(산업재해 발생 보고 등) 규정에 따라 안전사고 발생원인 등을 기록·보존하고, 재발방지대책을 수립하여야 함

□ 환경미화원에게 안전기준에 적합한 보호장구를 지급하고, 보호장구 구비 시 환경미화원의 의견을 수렴하여야 함

○ 절단방지장갑, 방진마스크 등은 작업유형, 호흡질환 등 개인건강상태 등에 따라 오히려 청소작업시 위험을 초래할 수 있으므로 작업자 개인 의견을 고려하여 지급할 수 있음

○ 생활폐기물 수집·운반 대행계약시 안전모, 안전화, 안전조끼, 절단방지장갑 등 보호장구가 미화원 개인에게 충분히 지급되도록 하여야 함

○ 환경미화원의 질병예방을 위한 건강진단비용 및 찔림, 베임 사고 등으로 인한 감염성 질병을 예방하기 위한 의료위생약품비, 파상풍 및 독감폐렴구균 등 특수건강예방접종비 등에 대해서는 실비를 기준으로 적용하여야 함

○ 기타 손소독제 및 소독제용품은 사업장 및 차량 내에 비치하도록 하며, 비위생적인 작업환경을 감안하여 전염병 발생 시 환경미화원에게 관내 보건소 등을 통해 우선적으로 예방접종을 시행하도록 하여야 함

○ 환경미화원의 건강을 보호ㆍ유지하기 위하여 「산업안전보건법」에서 정하는 바에 따라 건강진단기관에서 건강진단을 받게 하여야 함

□ 환경미화원 준수사항

□ 동 지침에 명시된 안전기준 및 작업안전수칙을 준수하여야 함

□ 운전자의 부주의로 작업자가 덮개에 끼어 사망하는 사고를 방지하기 위해서 작업자가 적재함 내부청소를 할 때에는 청소차량 운전자는 운전석에 탑승하여서는 아니됨

○ 청소차량 운전자가 적재함 덮개를 닫기 전 반드시 상차원이 끼일 위험은 없는지 위치 확인 후 작동하여야 함

□ 청소차량 운전자는 작업인원이 매달리거나 적재함에 타고 있을 경우 운행하여서는 아니됨

□ 생활폐기물을 수집하는 작업자는 안전모, 안전조끼, 안전화, 절단방지장갑 등 현장 작업 여건을 고려하여 필요한 보호장구를 착용하여야 함

Ⅴ		행정 사항

□ 지자체는 「폐기물관리법」제14조의5 및 같은법 시행규칙 제16조의3, 동 작업안전지침에 따라 관련 조례에 반영할 사항에 대하여는 조속히 개정하여야 함

□ 지자체는 환경미화원에 대한 사망사고 발생 시에는 사고 발생 개요 및 원인, 재발방지계획 등을 환경부장관에게 즉시 보고하여야 함

□ 지자체는 환경미화원의 작업안전을 위하여 취급위험 폐기물(깨진 유리 등) 등에 대한 올바른 배출방법 등을 관할 구역내 주민에게 적극적으로 홍보하여야 함

□ 「폐기물관리법 시행규칙」제16조의4에 따라 다음 연도 안전기준 이행계획 및 전년도 이행실적을 시장ㆍ군수ㆍ구청장은 시ㆍ도지사를 거쳐, 특별자치시장 및 특별자치도지사는 환경부장관에게 각각 제출해야 함